程序更新步骤：
1. 准备2个U盘
2. 分别解压“1号U盘内容.zip”、“2号U盘内容.zip”，得到2个文件夹
3. 将“1号U盘内容”文件夹内的“bstupdate”文件夹复制到1号U盘的根目录
4. 将“2号U盘内容”文件夹内的“bstupdate”文件夹复制到2号U盘的根目录
5. 将1号U盘插入设备上靠近网口的USB口，等待程序更新
6. 等待2分钟后，给设备断电并拔下1号U盘
7. 设备断电的情况下，插上2号U盘，然后给设备上电
8. 等待程序更新，在更新的过程中，设备会自动重启1次，重启将自动更新程序，设备会提示3次“安装app成功 / App installed successfully”，
   并出现MCU更新进度条，之后设备不再有提示后，程序更新成功
9. 拔下2号U盘，设备更新完成



软件版本号
IOT: 1.0.2_20240206
mcuapk: 2.0.0_20240126
守护进程:2.0.0_2024-03-25
智灵:2.0.7_20240326